| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Загрузка бумаги в лоток для бумаги малого формата

В данном разделе описывается, как загружать бумагу в лоток для бумаги малого формата.

- Убедитесь, что края бумаги выровнены по правой стороне.

1. Аккуратно выдвиньте лоток до упора.

2. Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее в лоток стороной для печати вверх.

   Стопка бумаги не должна превышать ограничительную метку.

3. Осторожно вставьте лоток до упора.

- При загрузке небольшого количества листов убедитесь, что вы не слишком плотно прижали их боковыми планками. Если бумага изогнется дугой, она не будет правильно подаваться в устройство.

- Если сильно толкать лоток, чтобы установить его на место, позиция боковых ограждений лотка может сместиться.

- В лоток для бумаги малого формата можно загружать бумагу различных форматов, для этого необходимо регулировать расположение боковых ограждений и заднего ограждения. Подробнее см. "Изменение формата бумаги в лотке для бумаги малого формата".

- Конверты можно загружать в лоток для бумаги малого формата. Для дополнителной информации о загрузке конвертов см. раздел "Изменение формата бумаги в лотке для бумаги малого формата". Для дополнительной информации о различных параметрах и рекомендациях относительно конвертов см. раздел "Конверты".

- В лоток для бумаги малого формата помещается до 550 листов.

- Для дополнительной информации по установке лотка для бумаги небольшого формата см. раздел "Установка лотка для бумаги небольшого формата".

- Установка лотка для бумаги малого формата

- Изменение формата бумаги в лотке для бумаги малого формата

- Конверты