РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Изменение формата бумаги в лотках 2 - 4

В этом разделе описывается изменение формата бумаги в лотках 2 4.

Настройки лотка для бумаги меняются одинаково для каждого лотка.

В приведенном ниже примере приводится процедура изменения формата бумаги для лотка 2.

- Если сильно толкать лоток, чтобы установить его на место, позиция боковых ограждений лотка может сместиться.

- Убедитесь, что края бумаги выровнены по правой стороне.

- Передвиньте боковые ограждения так, чтобы они соответствовали формату бумаги, затем заново зафиксируйте боковые ограждения.

Регулируя положение боковых и задней прижимной планок, в лотки 2 4 можно загрузить различные форматы бумаги.

Убедитесь, что бумага в лотке не используется, затем осторожно вытаскивайте лоток, пока он не остановится.

Выньте бумагу (если она загружена).

Разблокируйте фиксатор на боковых прижимных планках.

Нажимая на рычаг фиксатора, раздвиньте боковые прижимные планки.

Сдвиньте концевую прижимную планку наружу.

1. Сожмите фиксаторы концевой прижимной планки.

2. Сдвиньте концевую прижимную планку наружу.

Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее в лоток стороной для печати вверх.

Стопка бумаги не должна превышать ограничительную метку.

Аккуратно совместите заднюю и боковые прижимные планки с загруженной бумагой.

Снова зафиксируйте боковые направляющие.

Осторожно вставьте лоток до упора.

Проверьте формат бумаги на дисплее.

- Вы можете загрузить конверты в лотки 2 4. Не забудьте открыть их клапаны и разместить их в ориентации .

- Для дополнительной информации о различных параметрах и рекомендациях относительно конвертов см. раздел "Конверты".

- При загрузке бумаги, формат которой не определяется автоматически, на панели управления необходимо указать формат. Дополнительную информацию см. "Изменение на формат, который не определяется автоматически".

- Изменение на формат бумаги, который не определяется автоматически

- Конверты