РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Режим смешанных форматов

В этом режиме можно помещать оригиналы разного формата вместе в АПД. Аппарат будет автоматически распознавать формат каждого оригинала и соответствующим образом проводить копирование.

- Если в устройстве АПД размещены оригиналы разного размера, однако копии делаются без включения режима Смеш. размеры, то возможно застревание бумаги или неполное копирование оригинала.

В данном режиме можно поместить оригиналы следующих форматов: A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 13

Нажмите кнопку [Спец.оригинал].

Нажмите кнопку [Смеш. размеры], а затем нажмите кнопку [OK].

Выровняйте задние и левые края оригиналов, как показано на рисунке.

1. Ориентация подачи оригинала

Настройте направляющую документа на более широкий оригинал.

Установите оригиналы в АПД.

Нажмите клавишу [Пуск].

- Так как оригиналы меньшего размера не могут быть правильно выровнены направляющими, изображение копии может быть наклонным.

- Одновременно можно загружать оригиналы двух разных форматов.

- Скорость копирования и скорость сканирования уменьшаются.

- Диапазон массы оригиналов в режиме Смеш. размеры:

  - Тип 1 и 2: 52 105 г/м2 (14 28 ф. высокосортная)

  - Тип 3 и 4: 52 81 г/м2 (14 20 ф. высокосортная)

- При использовании этой функции в режиме 1стр. 2стр., всегда проверяйте, четно ли количество оригиналов каждого формата. Если количество оригиналов нечетное, добавьте необходимое количество чистых листов.