Pomoc

# Eksport informacji urządzenia

Poprzedni Następny

Jeśli informacje urządzenia są eksportowane przy użyciu panela operacyjnego, dane są zapisywane na karcie SD.

Włóż kartę SD do gniazda nośnika znajdującego się z boku panela operacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat wkładania karty SD, patrz Wprowadzenie.

Przy użyciu panela operacyjnego zaloguj się jako administrator z wszystkimi uprawnieniami.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij czterokrotnie przycisk [Następny].

Naciśnij [Info.o ustaw.urz.: eksport (urz.pam.mas.)].

Ustaw warunki eksportu.

- Wybierz [Dołącz] lub [Nie dołączaj] dla opcji "Unik.info.o urządz.". "Unik.info.o urządz." obejmują adres IP, nazwę hosta, numer faksu itp.

- Określ klucz szyfrowania.

Naciśnij przycisk [Rozpocznij eksport].

Naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Wyloguj się.

- Jeżeli import lub eksport nie powiedzie się, możesz sprawdzić błąd w dzienniku. Dziennik jest przechowywany w tej samej lokalizacji co wyeksportowany plik ustawień urządzenia.

PoprzedniNastępny