Pomoc

# Wyczyść wszyst.pamięci

Poprzedni Następny

Wszystkie dane na dysku twardym można usunąć metodą nadpisywania. Jest to przydatne w przypadku przenoszenia lub utylizacji urządzenia.

Funkcja Wyczyść wszyst.pamięci usunie również poniższe dane. Informacje o używaniu urządzenia po uruchomieniu funkcji Wyczyść wszyst.pamięci można uzyskać u przedstawiciela handlowego.

- Kody użytkowników

- Liczniki dla każdego kodu użytkownika.

- Stemple użytkowników

- Dane zapisane w książce adresowej

- Czcionki drukarki pobrane przez użytkowników

- Aplikacje używające architektury wbudowanego oprogramowania

- Certyfikaty SSL serwerów

- Ustawienia sieciowe urządzenia

- Jeśli główny włącznik zasilania zostanie wyłączony przed zakończeniem operacji "Wyczyść wszyst.pamięci", proces nadpisywania zostanie zatrzymany, a dane pozostaną na dysku twardym.

- Nie zatrzymuj procesu nadpisywania. Działanie takie może doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego.

- Przed wyczyszczeniem dysku zaleca się zapisanie kopii zapasowej kodów użytkowników, liczników dla każdego z kodów użytkownika oraz książki adresowej za pomocą programu Device Manager NX. Kopia bezpieczeństwa książki adresowej może być również wykonana przy pomocy Web Image Monitor. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, patrz pomoc aplikacji Device Manager NX lub aplikacji Web Image Monitor.

- Jedyną operacją dopuszczoną w trakcie procesu "Wyczyść wszyst.pamięci" jest przerwanie. W przypadku wybrania opcji „Numery losowe” oraz ustawienia trzykrotnego nadpisywania proces „Wyczyść wszyst.pamięci” może potrwać do 5 godzin.

- Użycie funkcji „Wyczyść wszyst.pamięci” powoduje również usunięcie ustawień ochrony urządzenia, przez co administrowanie urządzeniem ani użytkownikami nie będzie możliwe. Nie wolno dopuścić, aby użytkownicy zapisywali w urządzeniu jakiekolwiek dane po wykonaniu operacji "Wyczyść wszyst.pamięci".

Tematy pokrewne

Metody usuwania
Korzystanie z funkcji Wyczyść wszyst.pamięci
Wstrzymywanie operacji Wyczyść wszyst.pamięci
PoprzedniNastępny