Pomoc

# Uwagi dotyczące ładowania papieru

Poprzedni Następny

| Podczas ładowania papieru należy chronić palce przed przytrzaśnięciem i zranieniem.

- Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę.

- Aby uniknąć podawania kilku arkuszy na raz, należy przekartkować papier przed umieszczeniem go na tacy.

- Jeżeli użytkownik ładuje papier, gdy w kasecie pozostało tylko parę arkuszy papieru, może dojść do jednoczesnego pobierania kilku arkuszy. W takiej sytuacji, przed załadowaniem papieru do kasety, papier pozostający w kasecie należy wyciągnąć, dołączyć go do nowego papieru, a następnie go przekartkować.

- Rozprostuj zwinięty i zdeformowany papier przed załadowaniem.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów i typów papieru, których można używać, patrz Zalecane rozmiary i typy papieru.

- Co jakiś czas możesz usłyszeć szelest papieru poruszającego się w urządzeniu. Ten dźwięk nie sygnalizuje awarii.

PoprzedniNastępny