Pomoc

# Instalacja Certyfikatu

Poprzedni Następny

Zainstaluj certyfikat strony (główny certyfikat urzędu certyfikacji), który sprawdza niezawodność serwera autoryzacji. Potrzebujesz co najmniej certyfikatu wydanego przez urząd certyfikacji, który podpisał certyfiakt serwera, lub certyfikat od wyższego urzędu certyfikacji.

Importowane mogą być wyłącznie certyfikaty stron PEM (Base64-encoded X.509).

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

W polu "Ochrona" kliknij [Certyfikat].

Kliknij [Przeglądaj] przy opcji „Certyfikat do importu”, a następnie wybierz pobrany certyfikat CA.

Kliknij [Otwórz].

Kliknij [Import].

Upewnij się, że [Stan] zaimportowanego certyfikatu pokazuje "Godny zaufania".

Jeśli w polu [Sprawdzanie certyfikatu] wyświetlony jest komunikat [Aktywny] a [Stan] certyfikatu określony jest jako [Nie godny zaufania], komunikacja może okazać się niemożliwa.

Kliknij przycisk [OK].

Wyloguj się.

PoprzedniNastępny