Pomoc

# Anulowanie szyfrowania danych

Poprzedni Następny

Jeśli szyfrowanie nie jest już wymagane, ustawienia szyfrowania można anulować, postępując zgodnie z poniższą procedurą.

- Po zakończeniu tej procedury za pomocą panela operacyjnego urządzenia, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie w celu zastosowania nowych ustawień. Jeśli dane mają być przenoszone na dysk twardy, ponowne uruchomienie może przebiegać wolniej.

- Wyrzucając urządzenie, całkowicie wyczyść pamięć. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kasowania wszystkich danych z pamięci, patrz Usuwanie danych z dysku twardego.

Zaloguj się jako administrator urządzenia, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij trzykrotnie przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Ustawienia szyfrowania danych maszyny].

Naciśnij przycisk [Anuluj szyfrowanie].

Wybierz dane, które mają być przeniesione na dysk twardy i które nie będą usunięte.

Aby przenieść wszystkie dane na dysk twardy, wybierz opcję [Wszystkie dane]. Jeśli chcesz przenieść tylko ustawienia urządzenia, wybierz opcję [Tylko dane z pliku syst.]. Aby usunąć wszystkie dane, wybierz opcję [Formatuj wszyst. dane].

Naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Wyloguj się.

Wyłącz główny wyłącznik zasilania urządzenia, a następnie włącz go ponownie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyłączania głównego zasilania, patrz Wprowadzenie.

PoprzedniNastępny