Pomoc

# Szyfrowanie danych na dysku twardym

Poprzedni Następny

| Trzymaj karty SD lub urządzenia pamięci masowej z dala od dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę SD lub urządzenie pamięci masowej należy skonsultować się z lekarzem.

- Ta funkcja jest dostępna jedynie w przypadku standardowego dysku twardego. Jeśli komputer jest wyposażony w opcję rozszerzonej ochrony dysku twardego, dane na dysku twardym są zawsze szyfrowane. W związku z tym ta funkcja może szyfrować jedynie dane w pamięci NVRAM urządzenia.

Szyfrowanie książki adresowej, danych autoryzacji i dokumentów podczas zapisywania danych zapobiega wyciekowi informacji.

Gdy są włączone ustawienia szyfrowania danych, generowany jest klucz szyfrowania używany do przywracania danych. Klucz ten może zostać zmieniony w dowolnej chwili.

Szyfrowane dane

Ta funkcja szyfruje dane zapisane są w pamięci NVRAM urządzenia (której zawartość pozostaje nawet po wyłączeniu urządzenia) i na dysku twardym.

Szyfrowane są następujące dane:

- Dane książki adresowej

- Dane autoryzacji użytkownika

- Dane zapisane na Serwerze dokumentów

- Tymczasowo przechowywane dokumenty

- Dzienniki

- Dane ustawień interfejsów sieciowych

- Dane ustawień systemu

- Jeżeli urządzenie musi zostać wymienione, istniejące dane można przetransferować do nowego urządzenia, nawet jeśli są one szyfrowane. Aby przetransferować dane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

- Możesz utworzyć kopię zapasową klucza kodowania danych na karcie SD. Informacje na temat korzystania, patrz Wprowadzenie.

Czas wymagany do szyfrowania

Ustawiając szyfrowanie, należy określić, czy ma się ono rozpocząć po usunięciu danych (inicjalizacja), czy też istniejące dane mają być zaszyfrowane i zachowane. Jeżeli dane mają być zachowane, szyfrowanie może zająć więcej czasu.

Ustawienie | Dane do utrzymania | Dane do inicjalizacji | Wymagany czas
--- | --- | --- | ---
Tylko dane z pliku syst. | Program/dziennik aplicacji Embedded Software Architecture Książka adresowa Zarejestrowane czcionki Dziennik zadań/dostęp do dzienników Miniatury zapisanych dokumentów Wysłane/odebrane wiadomości e-mail Dokumenty przekazane do serwera przechwytującego Pliki otrzymane poprzez Wiadomości do wydruku Buforowane zadania | Zapisane dokumenty (dokumenty zapisane na Serwerze dokumentów, pliki Wydruk bezpieczny / pliki Wydruk próbny / pliki Zapisany wydruk / pliki Druk z zatrzymaniem oraz otrzymane i zapisane dokumenty faksowe) Zarejestrowany stempel | Około 2 godzin
Wszystkie dane | Wszystkie dane: Zarówno dane zachowywane, jak i niezachowywane, gdy określono [Tylko dane z pliku syst.] | Brak | Ok. 6 godzin 30 minut
Formatuj wszyst. dane | Brak | Wszystkie dane: Zarówno dane zachowywane, jak i niezachowywane, gdy określono [Tylko dane z pliku syst.] | Kilka minut

Uwagi dotyczące włączania ustawień szyfrowania

- Przy użyciu aplikacji Embedded Software Architecture lub App2Me należy określić [Tylko dane z pliku syst.] lub [Wszystkie dane].

- Zauważ, że ustawienia urządzenia nie będą zinicjalizowane do ich systemowych ustawień jeśli określono [Formatuj wszyst. dane], [Tylko dane z pliku syst.], lub [Wszystkie dane].

Tematy pokrewne

Włączanie ustawień szyfrowania
Wykonywanie kopii zapasowej klucza szyfrowania
Aktualizacja klucza szyfrowania
Anulowanie szyfrowania danych
PoprzedniNastępny