Pomoc

# Ustawienia dla grubego papieru, cienkiego papieru lub folii przezroczystej dla rodzaju papieru przy użyciu panelu operacyjnego

Poprzedni Następny

- Użyj folii przezroczystych w rozmiarze A4 i podaj ich rozmiar.

- Zazwyczaj można zadrukować tylko jedną stronę folii przezroczystej. Upewnij się, że podczas wkładania folii strona do zadrukowania będzie zwrócona do dołu.

- Podczas drukowania na foliach przezroczystych należy skopiowane arkusze wyjmować pojedynczo.

Wyświetl ekran ustawień początkowych.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/Licznik].

- Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] () na ekranie Home 4.

Naciśnij przycisk [Ustaw. kaset na pap.].

Naciśnij przycisk [Roz.pap.na tacy ręcznej drukarki], a następnie określ rozmiar papieru.

Naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij [Następny].

Naciśnij przycisk [Typ papieru: Taca ręczna].

Wybierz odpowiednie pozycje, w zależności od typu papieru jaki chcesz ustawić.

- Podczas ładowania folii wciśnij [Folia przezroczysta] w obszarze [Typ papieru].

- Aby załadować cienki lub gruby papier, naciśnij przycisk [Nie wyświetlaj] w obszarze [Typ papieru], a następnie wybierz odpowiednią grubość papieru w obszarze [Grubość papieru].

Naciśnij przycisk [OK].

Zamknij ekran ustawień początkowych.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/Licznik].

- Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/Licznik] () w górnej prawej części ekranu.

- Zaleca się, aby używać określonych przez producenta folii przezroczystych.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat grubości papieru, patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu.

PoprzedniNastępny