Pomoc

# Funkcja blokowania użytkownika

Poprzedni Następny

W przypadku kilkukrotnego wprowadzenia nieprawidłowego hasła, funkcja blokowania użytkownika chroni przed ponownymi próbami logowania pod tą samą nazwą użytkownika. Nawet jeśli zablokowany użytkownik wprowadzi później poprawne hasło, autoryzacja nie powiedzie się, a urządzenie nie będzie mogło być użyte aż do momentu, kiedy upłynie czas zablokowania lub do momentu, w którym administrator bądź administrator główny anuluje blokadę.

Aby móc korzystać z funkcji blokowania przy autoryzacji użytkownika, jako sposób autoryzacji należy wybrać autoryzację podstawową. W przypadku pozostałych sposobów autoryzacji funkcja blokowania chroni wyłącznie konta administratora i administratora głównego, nie chroni natomiast kont użytkowników.

Ustawienia funkcji blokowania

Zmianę ustawień funkcji blokowania można przeprowadzać za pomocą programu Web Image Monitor.

Pozycja ustawienia | Opis | Wartość ustawienia | Ustawienie domyślne
--- | --- | --- | ---
Blokada | Określ, czy funkcja blokowania ma być włączona, czy wyłączona. | Aktywny Nieaktywny | Nieaktywny
Liczba prób dostępu przed zablokowaniem | Określ liczbę prób autoryzacji dozwolonych przed zastosowaniem blokady. | 1-10 | 5
Czas do zwolnienia blokady | Określ, czy funkcja blokowania ma zostać anulowana po upływie określonego czasu. | Aktywny Nieaktywny | Nieaktywny
Zablokuj użytkownika po upływie | Określ czas, po którym blokada zostanie anulowana. | 1-9999 min. | 60 min.

Uprawnienia do anulowania blokady

Administratorzy, którzy mają uprawnienia do anulowania blokady, to:

Zablokowany użytkownik | Odblokowanie administratora
--- | ---
Użytkownik ogólny | Administrator użytkowników
Administrator użytkowników, administrator sieci, administrator plików, administrator urządzenia | Administrator główny
Administrator główny | Administrator urządzenia

Tematy pokrewne

Określenie funkcji blokowania użytkownika
Anulowanie blokady hasła
PoprzedniNastępny