Pomoc

# Wybór Certyfikatu urządzenia

Poprzedni Następny

Wybierz certyfikat, który ma być używany z protokołem IEEE 802.1X, spośród certyfikatów urządzenia już utworzonych i zainstalowanych na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia i instalowania certyfikatu urządzenia, patrz Ochrona ścieżek komunikacji przy użyciu certyfikatu urządzenia.

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

W polu "Ochrona" kliknij [Certyfikat urządzenia].

Z menu rozwijanego w obszarze "IEEE 802.1X" w polu "Certyfikacja" wybierz certyfikat, którego chcesz użyć dla IEEE 802.1X.

Kliknij przycisk [OK].

Zostanie wyświetlony komunikat `“Aktualizacja...”`. Poczekaj 1-2 minuty i kliknij przycisk [OK].

Jeśli poprzedni ekran nie jest ponownie wyświetlany po kliknięciu przycisku [OK], zaczekaj chwilę, a następnie kliknij przycisk odświeżania w przeglądarce internetowej.

Wyloguj się.

PoprzedniNastępny