Pomoc

# Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego

Poprzedni Następny

Papier o stałej orientacji (od góry do dołu) lub papier dwustronny (na przykład papier z nagłówkiem, papier dziurkowany lub papier kopiowany) mogą nie zostać zadrukowanie poprawnie, w zależności od ułożenia oryginałów oraz papieru.

Ustawienia dla Narzędzia użytk.

- Tryb kopiarki

  Wybierz [Tak] dla [Nagłówek] w menu [Wejście/Wyjście] w obszarze menu Funkcje kopiarki/serwera dok., a następnie umieścić oryginał i papier w sposób pokazany poniżej.

- Tryb drukarki

  Wybierz opcję [Auto wykrywanie] lub [Włączone (zawsze)] dla [Nagłówek] w [System] w obszarze menu Funkcje drukarki, a następnie umieść papier w sposób pokazany poniżej.

Aby uzyskać informacje dotyczące ustawień nagłówka, patrz Drukarka.

Orientacja oryginału i orientacja papieru

Poniżej przedstawiono znaczenie ikon:

Ikona | Znaczenie
--- | ---
| Umieść lub załaduj papier stroną zeskanowaną lub wydrukowaną do góry.
| Umieść lub załaduj papier zeskanowaną lub wydrukowaną stroną do dołu.

- Orientacja oryginału

  Orientacja oryginału | Szyba ekspozycyjna | ADF
  --- | --- | ---
  Orientacja czytelna |  |
  Orientacja nieczytelna | Kopiarka Skaner |

- Położenie papieru

  Strona wydruku | Kasety na papier | Taca ręczna
  --- | --- | ---
  Jednostronnie |  |
  Dwustronnie |  | Niedostępny

- W trybie kopiarki:

  - Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii dwustronnych, patrz Dwustronne kopiowanie.

- W trybie drukarki:

  - Aby drukować na papierze z nagłówkiem jeśli [Auto wykrywanie] ustawione jest na [Nagłówek], należy określić [Pap.z nagłów.] jako typ papieru w ustawieniach sterownika drukarki.

  - Jeżeli w trakcie zadania drukowanie zostanie zmienione ustawienie z druku jednostronnego na dwustronny, po pierwszej kopii drukowanie może odbywać się w innej orientacji. Aby cały papier został wydrukowany w jednej orientacji, określ różne kasety dla drukowania jedno- i dwustronnego. Należy także pamiętać, że dla kasety przeznaczonej do drukowania jednostronnego drukowanie dwustronne musi być wyłączone.

  - Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia wydruków dwustronnych, patrz Drukowanie po obu stronach arkuszy.

PoprzedniNastępny