Pomoc

# Szyfrowanie danych w Książce adresowej

Poprzedni Następny

- W czasie szyfrowania nie jest możliwe korzystanie z urządzenia.

Czas potrzebny do zaszyfrowania danych w książce adresowej jest uzależniony od liczby zarejestrowanych użytkowników.

Szyfrowanie danych w książce adresowej może zająć nieco czasu.

Zaloguj się jako administrator użytkowników, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Rozszerzone zabezpieczenia].

Naciśnij przycisk [Włączone] w obszarze "Szyfr.ustawień użytk.i książki adresowej".

Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze „Klucz szyfrowania”.

Wprowadź klucz szyfrowania, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wprowadź klucz szyfrowania o długości do 32 znaków alfanumerycznych.

Naciśnij przycisk [Szyfrow./Odszyfrow.].

Naciśnij [Tak].

Nie należy wyłączać zasilania sieciowego podczas szyfrowania. Taki działanie może prowadzić do uszkodzenia danych.

Jeśli w trakcie szyfrowania zostanie naciśnięty przycisk [Zatrzymaj], dane nie będą zaszyfrowane.

Jeśli w trakcie odszyfrowywania zostanie naciśnięty przycisk [Zatrzymaj], dane nie będą odszyfrowane.

Zwykle po zakończeniu szyfrowania pojawia się komunikat `“Szyfrowanie/ odszyfr.zakończyło się pomyślnie. Naciśnij [Wyjście]. ”`.

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Naciśnij przycisk [OK].

Wyloguj się.

- Rejestracja kolejnych użytkowników po zaszyfrowaniu danych w książce adresowej powoduje, że dane tych użytkowników również są szyfrowane.

- Kopia zapasowa książki adresowej zapisana na karcie SD jest zaszyfrowana. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowej książki adresowej oraz jej odzyskiwania przy użyciu karty SD, patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu.

PoprzedniNastępny