Pomoc

# Ręczne wprowadzanie ścieżki do lokalizacji docelowej

Poprzedni Następny

Naciśnij przycisk [Ręczny wpis].

Naciśnij przycisk [SMB].

Naciśnij przycisk [Ręczny wpis] znajdujący się po prawej stronie pola ścieżki.

Wprowadź ścieżkę do folderu.

W poniższej przykładowej ścieżce nazwa folderu udostępnionego to „user” a nazwa komputera to „desk01”:

`\\desk01\user`

Naciśnij przycisk [OK].

W zależności od ustawień odbiorcy, wprowadź nazwę użytkownika w celu zalogowania się na komputerze użytkownika.

Naciśnij przycisk [Ręczny wpis] z prawej strony pola nazwy użytkownika, aby wyświetlić klawiaturę.

W zależności od ustawień odbiorcy, wprowadź hasło w celu zalogowania się na komputerze użytkownika.

Naciśnij przycisk [Ręczny wpis], w celu wprowadzenia hasła do wyświetlenia klawiatury ekranowej.

Naciśnij przycisk [Test połączenia].

Przeprowadzony zostanie test połączenia w celu sprawdzenia, czy istnieje podany udostępniony folder.

Sprawdź wynik testu połączenia, a następnie naciśnij przycisk [Wyjście].

Naciśnij przycisk [OK].

PoprzedniNastępny