Pomoc

# Tworzenie i instalacja certyfikatu urządzenia przy użyciu programu Web Image Monitor (samopodpisujący się certyfikat)

Poprzedni Następny

Utwórz i zainstaluj certyfikat urządzenia za pomocą programu Web Image Monitor. Szczegółowe informacje na temat wyświetlanych i dostępnych elementów można znaleźć w Pomocy programu Web Image Monitor.

Ta sekcja opisuje sposób wykorzystania certyfikatów samopodpisujących się jako certyfikatów urządzenia.

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

W polu "Ochrona" kliknij [Certyfikat urządzenia].

Zaznacz opcję wyboru obok numeru certyfikatu, który ma zostać utworzony.

Aby użyć SSL/TLS, wybierz [Certyfikat 1]. Aby użyć innego protokołu, wybierz odpowiedni numer certyfikatu.

Kliknij przycisk [Utwórz].

Aby usunąć certyfikat z urządzenia, kliknij [Usuń].

Skonfiguruj niezbędne ustawienia.

Aby użyć certyfikatu urządzenia S/MIME, Podpis elektroniczny PDF lub Podpis elektroniczny PDF/A, wpisz adres e-mail administratora urządzenia w ustawieniach adresu e-mail.

Kliknij przycisk [OK].

Ustawienie zostanie zmienione.

Kliknij przycisk [OK].

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, przeczytaj podane informacje i wybierz opcję „Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web”.

Po zainstalowaniu certyfikatu serwera dla urządzenia pojawi się informacja "Zainstalowane" w polu "Status certyfikatu".

Wyloguj się.

PoprzedniNastępny