Pomoc

# Logowanie przy użyciu programu Web Image Monitor

Poprzedni Następny

Uruchom przeglądarkę internetową.

W pasku adresu przeglądarki wprowadź "http://(adres IP urządzenia lub nazwa komputera głównego)/".

Podczas wprowadzania adresu IPv4 nie należy rozpoczynać segmentów od cyfry zero. Na przykład: jeśli adres to "192.168.001.010", aby połączyć się z urządzeniem, należy wprowadzić go w postaci "192.168.1.10".

Wprowadź adres IPv6 umieszczając go w nawiasie kwadratowym w następujący sposób: [2001:db8::9abc].

Jeśli dla opcji „Pozwól na komunikację SSL/TLS” wybrano ustawienie [Tylko szyfrowany tekst], w celu uzyskania dostępu do urządzenia należy wpisać "http://(adres IP urządzenia lub nazwa hosta)/".

Kliknij opcję [Logowanie] w prawej górnej części okna.

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło logowania administratora, a następnie kliknij przycisk [Logowanie].

- Przeglądarka internetowa może mieć włączoną funkcję automatycznego uzupełniania pól logowania, która zapamiętuje nazwę użytkownika i hasło. Funkcja ta ogranicza bezpieczeństwo. Aby zapobiec zapamiętywaniu przez przeglądarkę internetową nazw użytkownika i haseł, wyłącz funkcję automatycznego uzupełniania.

PoprzedniNastępny