Pomoc

# Ładowanie papieru do tacy ręcznej

Poprzedni Następny

Tacę ręczną należy stosować do folii przezroczystych, etykiet samoprzylepnych oraz typów papieru, których nie można włożyć do kaset.

- Maksymalna liczba arkuszy, którą można załadować jednocześnie, zależy od typu papieru. Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę. Liczba arkuszy możliwych do załadowania, patrz Zalecane rozmiary i typy papieru.

Otwórz tacę ręczną.

Wkładaj papier zadrukowaną stroną do dołu aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Wyrównaj prowadnice do rozmiaru papieru.

Jeśli prowadnice nie są wyrównane do papieru, obraz może być przechylony lub może wystąpić złe podawanie papieru.

- Przy umieszczaniu papieru na tacy ręcznej poszczególne typy papieru mogą nie zostać odpowiednio rozpoznane. W takiej sytuacji należy usunąć papier, po czym ponownie umieścić go na tacy ręcznej.

- Ładowanie papieru o rozmiarze większym niż A4, 81/2 × 11 lub większym do tacy ręcznej wymaga wysunięcia przedłużenia.

- Używając grubego lub cienkiego papieru bądź folii przezroczystych, należy ustawić rozmiar i typ papieru.

- Papier listowy musi być ładowany w określonej orientacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego.

- Koperty można ładować do tacy ręcznej. Należy przy tym zachować określoną orientację. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Koperty.

- Określ rozmiary papieru, które nie są wykrywane automatycznie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów papieru, które mogą zostać wykryte automatycznie, patrz Zalecane rozmiary i typy papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu określania rozmiarów, patrz Drukowanie z tacy ręcznej przy użyciu funkcji drukarki lub Kopiarka/serwer dokumentów.

- Przy kopiowaniu z tacy ręccznej patrz Copy/ Document Server. Drukowanie z komputera, patrz Drukowanie z tacy ręcznej przy użyciu funkcji drukarki.

- Jeśli [Sygnał dźwiękowy przycisków panelu] jest wyłączony, przy wkładaniu papieru do tacy ręcznej nie zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat [Sygnał dźwiękowy przycisków panelu], patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu.

PoprzedniNastępny