Pomoc

# Kopiowanie na koperty

Poprzedni Następny

W tym rozdziale opisano sposób kopiowania na koperty o standardowych i niestandardowych rozmiarach. Umieść oryginał na szybie ekspozycyjnej i umieść kopertę na tacy ręcznej lub w kasecie na papier.

Określ grubość papieru zgodnie z gramaturą kopert, na których jest wykonywany nadruk. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stosunku między gramaturą papieru a jego grubością oraz rozmiarami kopert, których można użyć, patrz Zalecane rozmiary i typy papieru.

Aby uzyskać opis sposobu posługiwania się kopertami, ich ładowania oraz dopuszczalnych rodzajów kopert, patrz Koperty.

- Funkcja Dupleks nie może być użyta do kopert. Jeśli wskazano funkcję Dupleks, należy skasować to ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku [1-str. 2-str:G do G].

Aby kopiować na koperty o niestandardowym rozmiarze należy określić wymiary koperty. Określ długość koperty poziomo i pionowo.

: Poziomo

: Pionowo

Tematy pokrewne

Kopiowanie na koperty z tacy ręcznej
Kopiowanie na koperty z kasety na papier
PoprzedniNastępny