Pomoc

# Import informacji urządzenia

Poprzedni Następny

Importuj informacje urządzenia zapisane na karcie SD.

Włóż kartę SD do gniazda nośnika znajdującego się z boku panela operacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat wkładania karty SD, patrz Wprowadzenie.

Przy użyciu panela operacyjnego zaloguj się jako administrator z wszystkimi uprawnieniami.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij czterokrotnie przycisk [Następny].

Naciśnij [Info.o ustaw.urz.: import (urz.pam.mas.)].

Skonfiguruj warunki importu

- Naciśnij przycisk [Wybierz] w "Plik z info.o ustaw.urządz.", aby wybrać plik(i) zo zaimportowania.

- Po dodaniu obrazu do ekranu głównego naciśnij przycisk [Wybierz] dla pozycji „Obraz dla ekranu głównego”, a następnie wybierz plik.

  To ustawienie jest przypisane do standardowego panela operacyjnego.

- Wybierz [Dołącz] lub [Nie dołączaj] dla opcji "Unik.info.o urządz.". "Unik.info.o urządz." obejmują adres IP, nazwę hosta, numer faksu itp.

- Wpisz klucz szyfrowania, który został podany podczas gdy plik był eksportowany.

Naciśnij [Rozpocznij import].

Naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Urządzenie zostanie zrestartowane.

- Jeżeli import lub eksport nie powiedzie się, możesz sprawdzić błąd w dzienniku. Dziennik jest przechowywany w tej samej lokalizacji co wyeksportowany plik ustawień urządzenia.

PoprzedniNastępny