Pomoc

# Wyświetlanie strony głównej

Poprzedni Następny

Ta sekcja opisuje stronę główną oraz sposób wyświetlania programu Web Image Monitor.

- Podczas wprowadzania adresu IPv4 nie należy rozpoczynać segmentów od cyfry zero. Na przykład: Jeśli dany adres to „192.168.001.010” należy wprowadzić go jako „192.168.1.10”.

Uruchom przeglądarkę internetową.

Wpisz "http://(adres IP lub nazwa hosta urządzenia)/" na pasku adresu przeglądarki internetowej.

Pojawi się główna strona programu Web Image Monitor.

Jeśli nazwa hosta urządzenia została zarejestrowana na serwerze DNS lub WINS, można ją wprowadzić.

Podczas konfigurowania protokołu SSL szyfrowania połączeń w środowisku, w którym wydano autoryzację serwera, należy wprowadzić adres „https://(adres IP lub nazwa hosta urządzenia)/”.

Program Web Image Monitor jest podzielony na następujące części:

1. Pole menu

   Po wybraniu pozycji menu wyświetlona zostanie jej zawartość.

2. Nagłówek

   Wyświetla ikony łączy do pomocy i funkcji wyszukiwania słów kluczowych. W tym obszarze wyświetlane są również pozycje [Logowanie] i [Wylogowanie], umożliwiając przełączanie pomiędzy trybem administratora i użytkownika.

3. Odświeżanie/pomoc

   (Odśwież): Kliknij ikonę z prawej górnej strony obszaru roboczego w celu zaktualizowania informacji o urządzeniu. Aby odświeżyć całe okno przeglądarki, kliknij przycisk [Odśwież] przeglądarki internetowej.

   (Pomoc): Użyj ikony Pomoc, aby wyświetlić lub pobrać zawartość plików pomocy.

4. Obszar Podstawowe informacje

   Służy do wyświetlania podstawowych informacji dotyczących urządzenia.

5. Obszar roboczy

   Wyświetlana jest treść odpowiadająca elementowi wybranemu w obszarze menu.

PoprzedniNastępny