Pomoc

# Drukowanie z tacy ręcznej przy użyciu funkcji drukarki

Poprzedni Następny

- Po wybraniu przycisku [Ustaw. urządzenia ] w opcji [Taca ręczna] w polu [Priorytet ustawienia kasety] dla pozycji [System] w menu Funkcje drukarki ustawienia wprowadzone za pomocą panela operacyjnego mają pierwszeństwo przed ustawieniami ze sterownika drukarki. Szczegółowe informacje patrz Print.

- Domyślne ustawienia opcji [Taca ręczna] to [Sterownik / Polecenie].

- Ustawienia będą obowiązywać do momentu ich zmiany.

- Szczegółowe informacje na temat ustawień sterowników drukarki, patrz Print.

- Ustawieniem domyślnym dla opcji [Rozmiar papieru na tacy ręcznej drukarki] w [Ustaw.kasety na papier] jest [Auto wykrywanie].

Tematy pokrewne

Określanie standardowych rozmiarów przy użyciu panela operacyjnego
Określanie niestandardowych rozmiarów papieru za pomocą panela operacyjnego
Ustawienia dla grubego papieru, cienkiego papieru lub folii przezroczystej dla rodzaju papieru przy użyciu panelu operacyjnego
PoprzedniNastępny