Pomoc

# Typy danych, które mogą lub nie mogą zostać nadpisane

Poprzedni Następny

Poniżej wymieniono typy danych, które mogą lub nie mogą być nadpisane przy użyciu funkcji "Automatyczne czyszczenie pamięci".

Dane nadpisywane przez funkcję automatycznego czyszczenia pamięci

Kopiarka

- Zadania kopiowania

Drukarka

- Zadania drukowania

- Zadania Wydruk próbny/Wydruk bezpieczny/Wydruk z zatrzymaniem/Zapisany wydruk

  Zadania Wydruk próbny/Wydruk bezpieczny/Wydruk z zatrzymaniem można nadpisać tylko po ich wykonaniu. Zadania Zapisany wydruk można nadpisać po ich usunięciu.

- Buforowane zadania wydruku

Faks

- Dane drukowania LAN-Fax

- Faksy wysłane/odebrane przy użyciu urządzeń zdalnych

  Dane wysłane lub otrzymane bezpośrednio przez niniejsze urządzenie faksem, a także numery faksów nie zostaną nadpisane przez funkcję Automatycznego czyszczenia pamięci.

Skaner

- Zeskanowne pliki wysłane pocztą e-mailem

- Pliki wysłane za pomocą opcji Skanowanie do folderu

- Dokumenty przesłane za pomocą oprogramowania ScanRouter lub Web Image Monitor

- Sieciowy skaner TWAIN

  Dane zeskanowane za pomocą sieciowego skanera TWAIN przy włączonej funkcji „ADF(Czyta-przed)” zostaną nadpisane podczas automatycznego czyszczenia pamięci. Dane zeskanowane przy wyłączonej funkcji „ADF(Czyta-przed)” nie są sprawdzane i nie zostaną nadpisane.

Dane nienadpisywane przez funkcję automatycznego czyszczenia pamięci

- Dokumenty zapisane przez użytkownika na Serwerze dokumentów za pomocą funkcji kopiarki, drukarki, faksu lub skanera

  Zapisany dokument może być nadpisany wyłącznie po wydrukowaniu lub usunięciu z serwera dokumentów.

- Informacje zarejestrowane w książce adresowej

  Dane zapisane w Książce adresowej mogą być dla bezpieczeństwa zaszyfrowane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ochrona książki adresowej.

- Liczniki zapisane dla każdego kodu użytkownika.

PoprzedniNastępny