Pomoc

# Przykład programów

Poprzedni Następny

Tryb kopiarki

Nazwa programu | Opis programu | Efekt
--- | --- | ---
Kopiowanie ekologiczne | Wskaż opcję [Łącz dwustr.] dla pozycji [Dupl./Łącz./Seria]. | Umożliwia oszczędzanie papieru i tonera.
Datowana kopia poufna | W ustawieniu [Edycja / Kolor] wybierz opcję [POUFNE] dla pozycji [Predefiniow. stempel] i [Datownik]. | Można zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dokumentów poprzez nadrukowanie na kopiach napisu „POUFNE” i daty.
Kopiowanie materiałów konferencyjnych | Wskaż opcję [Łącz dwustr.] dla pozycji [Dupl./Łącz./Seria] i [Zszywanie] dla pozycji [Obróbka końcowa]. | Umożliwia wydajne kopiowanie materiałów konferencyjnych.
Kopiowanie ze stemplowaniem nazwy firmy | Wskaż opcję [Stempel użytkownika] dla pozycji [Edycja / Kolor]. | Na kopiach rysunków warsztatowych lub architektonicznych można umieścić nazwę swojej firmy. W tym celu nazwę tę należy wcześniej zarejestrować w urządzeniu.
Kopiowanie w miniaturze | Wskaż opcję [Łącz jednostr.] dla pozycji [Dupl./Łącz./Seria]. | Można oszczędzać papier, kopiując do 8 stron dokumentów na jednej stronie arkusza.
Przechowywanie kopii: XXXX (zamień XXXX na nazwę folderu) | Zdefiniuj folder w polu [Folder docelowy przechowywania] w opcji [Zapisz plik]. | Można korzystać z folderów do organizowania zapisanych plików względem nazwy użytkownika lub przewidywanego użycia.

Tryb skanera

Nazwa programu | Opis programu | Efekt
--- | --- | ---
Łatwe skanowanie do formatu PDF | Wybierz opcję [Pełnokolor.: Tekst / Foto] dla pozycji [Ustaw. skanowania]. W ustawieniu [Nazwa/typ pliku wysył.] wybierz opcję [PDF] dla pozycji [Typ pliku] i wprowadź dane firmy, np. „Oddział Londyn: raport dzienny” w polu [Nazwa pliku]. | Umożliwia wydajne skanowanie dokumentów.
Skanowanie z wysoką kompresją PDF | Wybierz opcję [Pełnokolor.: Tekst / Foto] dla pozycji [Ustaw. skanowania] i [Wysoka kompresja PDF] dla pozycji [Nazwa/typ pliku wysył.]. | Możesz skompresować rozmiar danych w zeskanowanych dokumentach, tak aby móc je wysłać i zapisać.
Skanowanie z długoterminowym przechowywaniem | Wybierz opcję [PDF/A] dla pozycji [Nazwa/typ pliku wysył.]. | Możesz łatwo
Skanowanie z podpisem cyfrowym | Dla opcji [Typ/nazwa pliku wysłanego] wybierz [PDF] w polu [Typ pliku] oraz zdefiniuj [Podpis cyfrowy]. | Do ważnego dokumentu, np. umowy, można dodać podpis cyfrowy. Pozwoli to na wykrycie fałszowania danych.
Skanowanie z podziałem pliku | Wskaż opcję [Podziel] dla pozycji [Typ podaw. oryg.]. | Wielostronicowy oryginał można skanować jako jeden plik poprzez podzielenie go na części o określonej liczbie stron.
Skanowanie w wysokiej rozdzielczości | Określ ustawienia tak, aby skanowane dane były zapisywane w pliku TIFF. Ponadto wskaż wyższą rozdzielczość w opcji [Ustaw. skanowania]. | W skanowanych dokumentach zostanie zachowany poziom szczegółowości oryginału, natomiast rozmiar danych może być dość duży.
Pakietowe skanowanie dokumentów | Wybierz opcję [Pakiet] dla pozycji [Typ podaw. oryg.]. | Można wielokrotnie skanować dużą liczbę oryginałów i przesłać je jako jedno zadanie.
Skanuj do XXXX (za XXXX podstaw nazwę odbiorcy) | Z listy zarejestrowanej w książce adresowej urządzenia wybierz adres e-mail odbiorcy lub folder docelowy, po czym określ ustawienia skanowania. | Jeżeli zarejestrujesz często wykorzystywanych odbiorców i ustawienia skanowana, podczas wysyłania zeskanowego pliku możesz pominąć procedury ich definiowania.
Przechowywanie zeskanowanych plików: XXXX (zamień XXXX na nazwę folderu) | Zdefiniuj folder w polu [Folder docelowy przechowywania] w opcji [Zapisz plik]. | Można korzystać z folderów do organizowania zapisanych plików względem nazwy użytkownika lub przewidywanego użycia.

Tryb faksu

Nazwa programu | Opis programu | Efekt
--- | --- | ---
Faksowanie z powiadamianiem o wynikach nadawania | Wybierz polecenie [Podgląd] na początkowym ekranie i wskaż opcję [Rezult. nadaw. e-mail] dla pozycji [Ustaw. nadawania]. | Można sprawdzić przed i po transmisji, czy ustawienia nadawania są poprawne.
Nadawanie faksów o wyznaczonej godzinie | Wskaż opcję [Nadaw.opóźn.] dla pozycji [Ustaw. nadawania]. | Faks można wysłać o określonej porze.
Nadawanie faksów według działów | Wskaż opcję [Druk.nagł.faksu] dla pozycji [Ustaw. nadawania]. | Tego ustawienia można użyć w wypadku, gdy odbiorca określa numery do przekazania faksów według nadawców.

- W zależności od modelu i zainstalowanych w nim opcji, niektóre funkcję mogą nie być zarejestrowane. Szczegółowe informacje, patrz „Typy urządzeń” i „Funkcje wymagające opcjonalnych konfiguracji”.

- Podane powyżej nazwy programów to tylko przykłady. Do programu można przypisać dowolną nazwę zgodnie z założonym celem.

- W zależności od rodzaju danych firmy lub typu dokumentu rejestrowanie programu może nie być zalecane.

PoprzedniNastępny