Pomoc

# Załączanie podpisu elektronicznego

Poprzedni Następny

Aby załączyć podpis elektroniczny do wysyłanej wiadomości e-mail, należy uprzednio zainstalować certyfikat urządzenia.

Jako certyfikatu urządzenia, można użyć certyfikatu z podpisem własnym utworzonym przez urządzenie lub certyfykatu wydanego przez urząd certyfikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia i instalowania certyfikatu urządzenia, patrz Ochrona ścieżek komunikacji przy użyciu certyfikatu urządzenia.

- Aby zainstalować certyfikat S/MIME urządzenia, należy najpierw zarejestrować "Adres e-mail administratora" w obszarze [Ustaw. systemu] jako adres poczty e-mail dla certyfikatu urządzenia. Należy zauważyć, że nawet jeśli standard S/MIME nie będzie używany, adres poczty e-mail dla certyfikatu S/MIME urządzenia i tak musi zostać określony.

Podpis elektroniczny

1. Zainstaluj certyfikat urządzenia. Klucz prywatny certyfikatu jest konfigurowany w urządzeniu.

2. Załącz podpis elektroniczny do wiadomości e-mail, używając klucza prywatnego dostarczonego przez certyfikat urządzenia.

3. Wyślij wiadomość e-mail z podpisem elektronicznym załączonym do użytkownika.

4. Odbiorca żąda od urządzenia klucza publicznego i certyfikatu urządzenia.

5. Używając klucza publicznego, możesz określić autentyczność załączonego podpisu elektronicznego, aby sprawdzić czy wiadomość nie została zmieniona.

Przebieg konfiguracji (certyfikaty samopodpisujące się)

1. Utwórz i zainstaluj certyfikat urządzenia za pomocą programu Web Image Monitor.

2. Skonfiguruj ustawienia certyfikatu, który będzie używany dla formatu S/MIME, przy użyciu programu Web Image Monitor.

3. Skonfiguruj ustawienia podpisu elektronicznego przy użyciu programu Web Image Monitor.

Przebieg konfiguracji (certyfikaty wystawione przez urząd certyfikacji)

1. Utwórz certyfikat urządzenia za pomocą programu Web Image Monitor.

   Procedura wniosku dla tworzonego certyfikatu zależy od urzędu certyfikacji. Wykonaj procedurę podaną przez urząd certyfikacji.

2. Zainstaluj certyfikat urządzenia za pomocą programu Web Image Monitor.

3. Skonfiguruj ustawienia certyfikatu, który będzie używany dla formatu S/MIME, przy użyciu programu Web Image Monitor.

4. Skonfiguruj ustawienia podpisu elektronicznego przy użyciu programu Web Image Monitor.

Tematy pokrewne

Wybór certyfikatu urządzenia
Określanie podpisu elektronicznego
PoprzedniNastępny