Pomoc

# Zarządzanie informacjami urządzenia

Poprzedni Następny

| Trzymaj karty SD lub urządzenia pamięci masowej z dala od dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę SD lub urządzenie pamięci masowej należy skonsultować się z lekarzem.

Informacje dotyczące urządzenia mogą być ustawione przez administratora, który posiada uprawnienia do zarządzania urządzeniami, użytkownikami, sieciami oraz plikami.

Informacje dotyczące urządzenia mogą być eksportowane do zewnętrznego urządzenia jako pliki danych ustawień urządzenia. Wyeksportowany wcześniej plik danych ustawień może być używany jako plik kopii zapasowej przywracania ustawień urządzenia.

Ponadto zarządzanie plikiem z informacjami o ustawieniach urządzenia przy użyciu serwera zarządzania urządzeniem umożliwia okresowy import pliku z informacjami o ustawieniach urządzenia, dokonywany w określonym czasie lub przy uruchamianiu urządzenia.

Dane, które można importować i eksportować

- Funkcje kopiarki/ serwera dokumentów

- Funkcje drukarki

- Funkcje skanera

- Funkcje faksu

- Funkcje przeglądarki

- Zarej.(serw.dokum.)

- Program (kopiarka)

- Program (Skaner)

- Ust.Web Image Monitor

- Ustawienia strony serwisu

- Ustawienia systemu

Dane, których nie można importować i eksportować

- Niektóre ustawienia systemu *1 *2

*1 Ustawienia daty, ustawienia wymagające certyfikatów urządzenia oraz ustawienia, które należy dostosować dla każdego urządzenia (np. ustawienia obrazu), nie mogą być importowane ani eksportowane.

*2 Ustawienia używane wyłącznie do wykonywania funkcji lub wyświetlania nie mogą być importowane lub eksportowane.

- Extended Feature Settings

- Książka adresowa

- Programy (funkcja faksu)

- Programy (funkcja drukarki)

- Oznaczenie użytkownika w Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

- Ustawienia, które mogą być określone poprzez telnet

- @Dane zdalne

- Liczniki

- Ustawienia, które mogą zostać określone wyłącznie przez Web Image Monitor lub Serwis Web (np. Bonjour, ustawienie SSDP)

- Format pliku do eksportu to CSV.

- Konfiguracja urządzenia z urządzenia importującego plik z informacją dotyczącą ustawień urządzenia musi być taka sama jak urządzenia, które wyekspotowało plik z informacją na temat ustawień urządzenia. W przeciwnym wypadku plik z informacjami o ustawieniach urządzenia nie może być importowany.

- Import i eksport jest możliwy wyłącznie pomiędzy urządzeniami, których modele, region użytkowania oraz poniższe konfiguracje są zgodne.

  - Input Tray

  - Taca wyjściowa

  - Są lub nie są wyposażone w funkcję dupleksu

  - Są lub nie są wyposażone w finiszer (ten sam typ finiszera)

  - Są lub nie są wyposażone w dysk twardy

  - Są lub nie są wyposażone w funkcję zdalnego urządzenia

- Jeśli konfiguracja urządzenia zostaje zmieniona, należy eksportować zaktualizowany plik z ustawieniami urządzenia.

- Jeśli istnieją urządzenia z taką samą konfiguracją, można określić ich ustawienia identycznie poprzez import tego samego pliku ustawień urządzenia.

- Jeśli ekran główny zawiera pliki graficzne JPG, będą one także eksportowane.

- Jeżeli użytkownik korzysta z urządzenia, import i eksport nie może być przeprowadzony aż do momentu zakończenia operacji przez użytkownika.

- Poczas eksportu i importu nie można korzystać z urządzenia.

- Informacje na temat obsługi kart SD można znaleźć w rozdziale Rozpoczęcie pracy.

Tematy pokrewne

Eksport informacji urządzenia
Import informacji urządzenia
Okresowy import informacji o urządzeniu
Ręczny import pliku serwera z informacjami o ustawieniach urządzenia
Rozwiązywanie problemów
PoprzedniNastępny