Pomoc

# Instalowanie certyfikatu pośredni (wydanego przez urząd certyfikacji)

Poprzedni Następny

W tej sekcji opisano sposób użycia programu Web Image Monitor do zainstalowania certyfikatu pośredniego wydanego przez urząd certyfikacji.

W przypadku braku certyfikatu pośredniego wydanego przez urząd certyfikacji, podczas połączenia zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. Jeśli urząd certyfikacji wydał certyfikat pośredni, zalecane jest zainstalowanie tego certyfikatu.

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

W polu "Ochrona" kliknij [Certyfikat urządzenia].

Sprawdź przycisk radiowy obok numeru certyfikatu, który ma zostać zainstalowany.

Kliknij przycisk [Zainstaluj pośredni certyfikat].

Wprowadź zawartość certyfikatu pośredniego.

W polu certyfikatu wprowadź zawartość certyfikatu pośredniego wydanego przez urząd certyfikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące elementów i ustawień certyfikatu, patrz Pomoc programu Web Image Monitor.

Kliknij przycisk [OK].

Poczekaj 1-2 minuty i kliknij przycisk [OK].

Certyfikat pośredni zostanie zainstalowany na urządzeniu. Na ekranie Szczegóły certyfikatu zostanie wyświetlona informacja o tym, czy certyfikat pośredni został zainstalowany. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekranu "Szczegóły certyfikatu", patrz Pomoc programu Web Image Monitor.

Wyloguj się.

PoprzedniNastępny