Pomoc

# Ustawienie szyfrowania autoryzacji Kerberos

Poprzedni Następny

Jeżeli włączona jest autoryzacja Kerberos, istnieje możliwość określenia transmisji szyfrowanej między urządzeniem a serwerem centrum dystrybucji kluczy (KDC).

Używanie autoryzacji Kerbers z autoryzacją Windows lub LDAP, wyszukiwaniem LDAP itp. zapewnia bezpieczną komunikację.

Obsługiwany algorytm szyfrowania różni się w zależności od typu serwera KDC. Należy wybrać algorytm, który zgadza się z używanym środowiskiem.

Serwer KDC | Obsługiwane algorytmy szyfrowania
--- | ---
Windows Server 2003 Active Directory | RC4-HMAC (ARCFOUR-HMAC-MD5) DES-CBC-MD5
Windows Server 2008 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC (ARCFOUR-HMAC-MD5) DES-CBC-MD5
Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC (ARCFOUR-HMAC-MD5) DES-CBC-MD5*
Heimdal | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 DES3-CBC-SHA1 RC4-HMAC (ARCFOUR-HMAC-MD5) DES-CBC-MD5

* Aby używać autoryzacji Kerberos, należy ją włączyć w ustawieniach systemu operacyjnego.

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

Kliknij [Autoryzacja Kerberos] w obszarze "Ustawienia urządzenia".

Wybierz algorytm szyfrowania, który chcesz włączyć.

Pamiętaj, aby wybrać co najmniej jeden algorytm szyfrowania.

Kliknij przycisk [OK].

Wyloguj się.

PoprzedniNastępny