Pomoc

# Autoryzacja serwera integracji

Poprzedni Następny

I0103-000

Podczas autoryzacji nastąpiła operacja TWAIN.

- Upewnij się, że żaden inny użytkownik nie jest zalogowany do urządzenia i spróbuj ponownie.

I0104-000

Odszyfrowanie hasła zakończyło sie niepowodzeniem.

- Wystąpił błąd hasła.

  Upewnij się, że hasło zostało poprawnie wprowadzone.

- Dla ustawienia "Klucz szyfr.ster.: siła szyfr." wybrana jest opcja [DES] lub [AES].

  Możesz uzyskać dostęp przez określenie klucza szyfrowania sterownika.

- Wystąpił błąd klucza szyfrowania sterownika.

  Upewnij się, że klucz szyfrowania został prawidłowo określony w sterowniku.

I0206-002

Użytkownik podjął próbę autoryzacji z aplikacji na ekranie „Ustawienia systemu”, podczas gdy uprawnienia do autoryzacji ma wyłącznie administrator.

- Tylko administrator ma uprawnienia do logowania się na tym ekranie.

- Zaloguj się jako użytkownik ogólny z poziomu ekranu logowania aplikacji.

I0206-003

Wystąpił błąd autoryzacji, ponieważ nazwa użytkownika zawiera spację, dwukropek (:) lub cudzysłów (").

- Jeśli nazwa konta zawiera któryś z zabronionych znaków, utwórz konto ponownie.

- Jeśli nazwa konta została wpisana niepoprawnie, wpisz ją właściwie i ponownie się zaloguj.

I0207-001

Wystąpił błąd autoryzacji ponieważ książka adresowa używana jest w innej lokalizacji.

- Odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

I0208-000 / I0208-002

Konto zostało zablokowane z powodu osiągnięcia maksymalnej dozwolonej liczby prób autoryzacji.

- Zwróć się do administratora użytkowników z prośbą o odblokowanie konta.

I0406-003

Wystąpił błąd autoryzacji, ponieważ nazwa użytkownika zawiera spację, dwukropek (:) lub cudzysłów (").

- Jeśli nazwa konta zawiera któryś z zabronionych znaków, utwórz konto ponownie.

- Jeśli nazwa konta została wpisana niewłaściwie, wpisz ją poprawnie i zaloguj się ponownie.

I0406-301: Przypadek 1

Nie można uzyskać adresu URL.

- Uzyskaj adres URL używając funkcji Uzyskaj URL w obszarze autoryzacji serwera integracji.

I0406-301: Przypadek 2

Wystąpił błąd nazwy lub hasła logowania użytkownika.

- Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło logowania zostały wpisane poprawnie.

- Upewnij się, że w urządzeniu zarejestrowana jest nazwa logowania, która może być użyta.

  Autoryzacja nie powiedzie się w następujących przypadkach:

  Jeśli nazwa logowania użytkownika zawiera spację, dwukropek (:) lub cudzysłów (").

  Jeśli długość nazwy użytkownika przekracza 128 bajtów.

I0409-000

Skończył się limit czasu autoryzacji, ponieważ serwer nie odpowiedział.

- Skontaktuj się z administratorem sieci lub serwera.

- Jeśli sytuacja nie poprawi się, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

I0511-000

Nazwa logowania na serwerze autoryzacji jest taka sama jak nazwa użytkownika już zarejestrowana w urządzeniu. (Nazwy są identyfikowane są na podstawie unikalnego atrybutu określonego w ustawieniach autoryzacji LDAP).

- Usuń starą, zdublowaną nazwę lub zmień nazwę logowania.

- Jeśli serwer autoryzacji został właśnie zmieniony, usuń starą nazwę z serwera.

I0606-004

Autoryzacja nie powiodła się, ponieważ nazwa użytkownika zawiera słowa, które nie mogą być używane przez użytkowników ogólnych.

- Nie używaj słów „other”, „admin”, „supervisor” czy „HIDE*” w nazwach kont użytkowników ogólnych.

I0607-001

Wystąpił błąd autoryzacji ponieważ książka adresowa używana jest w innej lokalizacji.

- Odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

I0612-005

Administracja nie udała się, ponieważ nie można zarejestrować więcej użytkowników. (Liczba użytkowników zarejestrowanych w książce adresowej osiągnęła maksymalną dopuszczalną wartość).

- Poproś administratora użytkowników o usunięcie nieużywanych kont użytkowników z książki adresowej.

I0707-001

Wystąpił błąd autoryzacji ponieważ książka adresowa używana jest w innej lokalizacji.

- Odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

PoprzedniNastępny